**Характер износа шин — новое видео из серии «Механики MEYLE» рассказывает об основных причинах возникновения износа шин и устранении неисправностей**

* [В новом ролике](https://youtu.be/Nuj2jdl5IMs) **из серии «Механики MEYLE» показана взаимосвязь между характером износа шин и потенциально неисправными компонентами автомобиля.**
* **Тестер люфта в шарнире MEYLE дает возможность автомеханику быстро и точно диагностировать повреждения рулевого управления и подвески.**

**Гамбург, 13** [**сентя́брь**](http://dict.leo.org/russisch-deutsch/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%CC%81%D0%B1%D1%80%D1%8C) **2017. При диагностике автомобиля всегда следует проверять шины. Определение характера износа шин позволяет специалистам по ремонту не только мгновенно выявить любую неисправность, но и выяснить, связана ли она с каким-либо компонентом подвески. Такие неисправности легко устраняются, что в дальнейшем избавляет клиентов от проблем с шинами. В новейшем видеоруководстве на YouTube-канале «MEYLE TV» механики MEYLE рассказывают о возможных причинах повреждения шин и демонстрируют способы их устранения.**

Шины — это доступный и надежный источник информации при диагностике автомобиля. В последнем видеоролике серии «Механики MEYLE» рассматриваются различные виды повреждений шин, а также возможные причины, их вызывающие. Возьмем, к примеру, односторонний износ шин. Он может быть вызван неправильной регулировкой оси, локальным износом неисправных амортизаторов или частичным износом, обусловленным неправильной работой тормозов. Механики MEYLE выделяют шесть схем износа и показывают, какие действия следует предпринять в каждом случае. К числу таких действий относится, например, замена датчика ABS или амортизаторов.

Видео также демонстрирует порядок выявления неисправностей с помощью тестера люфта в шарнире MEYLE. Этот многофункциональный инструмент можно использовать и как захват для плотно установленных колес, а его использование требует незначительных усилий со стороны профессионального механика.

Посмотреть [новое видео](https://youtu.be/Nuj2jdl5IMs) о характере износа шин можно по ссылке: <https://youtu.be/Nuj2jdl5IMs>.

**Тестер люфта в шарнире и колесный захват MEYLE**

В таблице приводится краткий перечень преимуществ тестера люфта в шарнире и колесного захвата MEYLE (MEYLE № 999 990 0000):

|  |  |
| --- | --- |
| **Тестер люфта в шарнире** | **Колесный захват** |
| * высокоточная проверка люфта в шарнире; * идеальное средство для первоначальной проверки сайлентблоков поперечных рычагов подвески (не заменяет визуальный контроль гидросайлентблоков); * устанавливается непосредственно на колесо без каких-либо предварительных операций, таких как подъем автомобиля; * способствует конструктивному диалогу с клиентом: наглядная   практическая демонстрация необходимости ремонта. | * подходит для колес диаметром от 550 до 800 мм (приблизительно от 13 до 22 дюймов) всех популярных легковых автомобилей, кроссоверов и минивэнов; * не наносит повреждений колесному диску; * специальные шипы обеспечивают надежную фиксацию; * практически мгновенный монтаж; * конструкция рукоятки позволяет с легкостью снимать плотно установленные колеса. |

Правильное обращение с тестером люфта в шарнире MEYLE показано в видеоролике: <https://youtu.be/RChUhzaotxQ>.

Тексты и фотографии можно скачать на сайте [www.meyle.com](http://www.meyle.com) или заказать их в виде файлов. Контакт:

1. Media Service Agency, Быкова Таисия, тел.: +7 (495) 638 08 91, email: [info@mediaservice-agency.ru](mailto:info@mediaservice-agency.ru)
2. MEYLE AG, Анника Фукс, тел.: +49 40 67506-519, email: [annika.fuchs@meyle.com](mailto:annika.fuchs@meyle.com)

**О компании**

Компания MEYLE AG производит и поставляет на независимый рынок послепродажного обслуживания под брендом MEYLE широкий ассортимент запасных частей премиум-класса для легковых автомобилей, фургонов и коммерческого транспорта. Номенклатура MEYLE представлена тремя линейками изделий: **MEYLE-ORIGINAL, MEYLE-HD и MEYLE-PD.**

**Широкий ассортимент MEYLE охватывает практически все популярные марки автомобилей и разделен на три продуктовые линейки:**

* **MEYLE-ORIGINAL: точное соответствие OE. — Эта линейка включает** порядка **20 000 высококачественных запасных частей.**
* **MEYLE-PD: Продумано и улучшено. —** которая включает порядка 2000 усовершенствованных тормозных дисков и колодок. Они отличаются повышенной эффективностью торможения и передовой технологией покрытия.
* **MEYLE-HD: Лучше, чем OE. — Линейка MEYLE-HD, разработанная инженерами компании, включает** порядка 1000**деталей для тысяч моделей транспортных средств.** Комплектующие MEYLE-HD по своей **эффективности превосходят оригинальные детали** благодаря в**ысочайшей прочности и долговечности.** На уникальную по качеству и надежности, технически усовершенствованную продукцию MEYLE-HD предоставляется четырехлетняя гарантия.

Компания MEYLE AG, штаб-квартира которой расположена в Гамбурге (Германия), ведет свою деятельность в 120 странах. Помимо ультрасовременного логистического центра в Гамбурге, компания также владеет филиалами и производственными площадками по всему миру.