**Sortiment verdoppelt: Meyle-HD-Wasserpumpen für zahlreiche VW- und Porsche-Anwendungen**

**18 Meyle-HD-Wasserpumpen mit SiC/SiC-Gleitringdichtung und Wasserpumpenlager in Erstausrüsterqualität**

**Hamburg, 30. November 2016. Meyle hat sein Sortiment an Meyle-HD-Wasserpumpen für VW- und Porsche-Anwendungen mehr als verdoppelt. Mit den jetzt insgesamt 18 Artikeln können Freie Werkstätten diverse Fahrzeuganwendungen bedienen und von den vielen Vorteilen der SiC/SiC-Gleitringdichtungen profitieren, die in allen Meyle-HD-Wasserpumpen zum Einsatz kommen.**

Eine defekte Wasserpumpe kann schnell zu einem Motorschaden führen und so für viel Ärger in der Werkstatt sorgen. Dem kann mit den Meyle-HD-Wasserpumpen sehr gut vorgebeugt werden: Sie sind mit einer extrem verschleißfesten Gleitringdichtung mit SiC/SiC-Gleitpaarung ausgerüstet. Auch führende Fahrzeughersteller setzen mittlerweile diesen Dichtungstyp ein, der in MEYLE-Wasserpumpen zum Einsatz kommt und der eine hohe Beständigkeit gegenüber abrasiv wirkenden Stoffen aufweist. Zusätzlich sorgen eine hochtemperaturbeständige Gehäusedichtung sowie Wasserpumpenlager in Erstausrüsterqualität für eine längere Lebensdauer der Meyle‑HD-Wasserpumpen.

Meyle-Werkstatt-Tipp 1: Beim Einbau einer neuen Wasserpumpe sollte ausschließlich das von Meyle mitgelieferte oder vom Fahrzeughersteller empfohlene Dichtmaterial genutzt werden. Silikonartige Dichtmittel sind maßvoll zu benutzen – andernfalls können dadurch die Gleitringdichtung beschädigt und/oder das Kühlsystem verunreinigt werden.

Meyle-Werkstatt-Tipp 2: Beim Austausch der Wasserpumpe ist stets das komplette Kühlsystem gründlich zu spülen und danach mit neuem Kühlmittel zu füllen. Dabei müssen die Herstellerangaben beachtet werden. In diesem „MEYLE-Mechaniker“-[Video](https://www.youtube.com/watch?v=BAKFsrjGSls) finden Sie weitere Hinweise zum Spülen des Kühlsystems: <https://www.youtube.com/watch?v=BAKFsrjGSls>.

Sie können die Pressetexte und Pressefotos herunterladen unter [www.meyle.com](http://www.meyle.com/) oder als Datei bestellen.

Kontakt:

1. Public Relations von Hoyningen-Huene, Marc von Bandemer, Tel: +49 40 416208-17, E-Mail: [mvb@prvhh.de](mailto:mvb@prvhh.de)
2. Wulf Gaertner Autoparts AG, Annika Fuchs, Tel: +49 40 67506-519, E-Mail: [annika.fuchs@meyle.com](mailto:annika.fuchs@meyle.com)

**Über das Unternehmen**

Unter der Marke Meyle entwickelt, produziert und vertreibt die Wulf Gaertner Autoparts AG hochwertige Ersatzteile für PKW, Transporter und NKW für den Freien Teilemarkt. Die Marke Meyle umfasst die **drei Produktlinien Meyle-Original, Meyle-HD und Meyle-PD.**

**Das Gesamtsortiment, mit dem der Hamburger Hersteller nahezu jede gängige Anforderung abdeckt, setzt sich wie folgt zusammen:**

* **Meyle-Original – passgenau wie das Original: Dazu zählen mehr als 21.000 hochwertige Artikel.**
* **Meyle-PD – weitergedacht und besser gemacht:** Hierzu gehören rund 1.800 technisch verbesserte Bremsscheiben und -beläge mit hoher Bremsleistung und moderner Beschichtungstechnologie.
* **Meyle-HD – besser als das Original: Über 750 Meyle-HD-Teile für tausende verschiedene Fahrzeugmodelle haben die Meyle-Ingenieure bereits entwickelt:** Sie sind gegenüber der **Erstausrüsterqualität technisch optimiert** und **besonders belastbar und langlebig**. Auf das Alleinstellungsmerkmal der technisch verbesserten Meyle-HD-Teile gibt es vier Jahre Garantie.

Die Wulf Gaertner Autoparts AG wurde 1958 gegründet und hat ihren Stammsitz in Hamburg. Das Unternehmen ist in 120 Ländern aktiv. Neben dem hochmodernen Logistikzentrum in Hamburg verfügt das Unternehmen weltweit über Tochtergesellschaften und Produktionsstandorte.