**MEYLE élargie sa gamme pompes à eau : pompes à eau MEYLE-HD pour de nombreuses applications VW et Porsche**

**18 pompes à eau MEYLE-HD avec garniture d'étanchéité SIC/SIC et paliers de pompe à eau en qualité de première monte**

**Hambourg, le 30 novembre 2016. MEYLE a plus que doublé sa gamme de pompes à eau MEYLE-HD pour les applications VW et Porsche. Désormais ces 18 articles au total permettront aux garages automobiles indépendants d’intervenir sur divers véhicules et de profiter des nombreux avantages des garnitures d'étanchéité SIC/SIC qui sont utilisées dans toutes les pompes à eau MEYLE-HD.**

Une pompe à eau défaillante peut vite entraîner un dommage moteur et être la cause de nombreux ennuis au garage. Il est très facile d'y prévenir grâce aux pompes à eau MEYLE‑HD : Elles sont équipées d'une garniture mécanique d'étanchéité avec appariement de glissement SIC/SIC antiusure extrême. Les leaders de la construction automobile misent aussi entre-temps sur ce type d'étanchéité utilisé dans les pompes à eau MEYLE et qui résiste très bien aux matières à effet abrasif. De plus, le joint du boîtier résistant aux températures élevées ainsi que le palier de pompe à eau, en qualité de première monte, assurent une durée de vie plus longue des pompes à eau MEYLE‑HD.

1 Conseil MEYLE aux garagistes : pour le montage d'une nouvelle pompe à eau, il vaut mieux utiliser uniquement le matériau d'étanchéité fourni par MEYLE ou celui préconisé par le constructeur. Appliquez les composants pour joint à base de silicone avec modération – sinon cela peut endommager la garniture mécanique d'étanchéité et/ou souiller le système de refroidissement.

2 Conseil MEYLE aux garagistes : quand vous remplacez la pompe à eau, il faut toujours rincer soigneusement tout le système de refroidissement et remplir ensuite de nouveau liquide réfrigérant. Veillez à respecter les préconisations du constructeur. Vous trouverez d'autres indications pour rincer le circuit dans cette [vidéo](https://youtu.be/N1OFX2BTX3o) « mécaniciens MEYLE » – <https://youtu.be/N1OFX2BTX3o>.

Vous pouvez télécharger les communiqués de presse et les photos ci-dessous [www.meyle.com](http://www.meyle.com/) ou les commander sous forme de fichier.

Pour nous contacter:

1. Relations publiques de Hoyningen-Huene, Marc von Bandemer, tél.: +49 40 416208-17, E-mail: mvb@prvhh.de
2. Wulf Gaertner Autoparts AG, Annika Fuchs, tél.: +49 40 67506-519, E-Mail: annika.fuchs@meyle.com

**À propos de l'entreprise**

Sous la marque MEYLE, Wulf Gaertner Autoparts AG développe, produit et commercialise des pièces de rechange de qualité pour voitures personnelles, véhicules utilitaires et poids lourds pour le marché indépendant des pièces détachées. La marque MEYLE comprend **trois gammes de produits MEYLE-Original, MEYLE-HD et MEYLE-PD.**

**La gamme totale avec laquelle le fabricant de Hambourg couvre presque toutes les exigences est composée comme suit :**

* **MEYLE-ORIGINAL – précisément adaptée à l'original : la gamme comprend plus de 21.000 articles de qualité.**
* **MEYLE-PD – plus sophistiquée et optimisée :** Elle comprend environ 1.800 disques et plaques de frein optimisées avec une puissance de freinage supérieure et une technologie moderne de revêtement.
* **MEYLE-HD – mieux que l'original : Les ingénieurs MEYLE ont déjà développé plus de 750 pièces MEYLE-HD pour des milliers modèles de véhicules différents.** Elles sont optimisées techniquement  **par rapport à la qualité de première monte** et **sont particulièrement solides et durables**. Une garantie de quatre ans est accordée sur la position unique des pièces optimisées techniquement MEYLE-HD.

Wulf Gaertner Autoparts AG a été fondée en 1958 et possède son siège à Hambourg. L'entreprise est active dans 120 pays. En plus du centre logistique ultramoderne de Hambourg, l'entreprise possède des filiales et des sites de production dans le monde entier.