**Asortyment podwojony: pompy wody MEYLE‑HD do wielu zastosowań w VW i Porsche**

**18 pomp wody MEYLE‑HD z uszczelniającym pierścieniem ślizgowym SiC/SiC i łożyska pomp wody w jakości oryginału**

**Hamburg, 30.11.2016. MEYLE więcej niż podwoiła swój asortyment pomp wody MEYLE‑HD dla zastosowań do modeli VW i Porsche. Mając teraz łącznie 18 artykułów niezależne warsztaty mogą obsłużyć różne modele i ciągnąć profity z wielu zalet uszczelniających pierścieni slizgowych SiC/SiC, które są stosowane we wszystkich pompach wody MEYLE-HD.**

Uszkodzona pompa wody może szybko doprowadzić do uszkodzenia całego silnika, a tym samym przysporzyć wiele kłopotów warsztatom. Można temu bardzo łatwo zapobiec stosując pompy wody MEYLE‑HD: Są one wyposażone w ekstremalnie odporne na ścieranie uszczelniające pierścienie ślizgowe z parowaniem ślizgowym SiC/SiC. Także wiodący producenci pojazdów stosują już taki typ uszczelniania, który jest wykorzystywany w pompach wody MEYLE, i który wykazuje wysoką odporność na materiały działające abrazyjnie. Dodatkowo za dłuższą żywotność pomp wody MEYLE-HD odpowiadają odporna na wysoką temperaturę uszczelka obudowy oraz łożysko pompy wody w jakości oryginału.

Porada MEYLE dla warsztatów 1: Przy montażu nowej pompy wody należy wykorzystywać wyłącznie materiał uszczelniający dostarczony z pompą przez MEYLE lub zalecany przez producenta samochodu. Środki uszczelniające na bazie silikonu należy stosować z umiarem – w przeciwnym przypadku mogą doprowadzić do uszkodzenia uszczelniającego pierścienia ślizgowego i/lub zanieczyścić układ chłodzenia.

Porada MEYLE dla warsztatów 2: Przy wymianie pompy wody zawsze należy dokładnie wypłukać kompletny układ chłodzenia, a potem napełnić go nowym płynem chłodniczym. Należy przy tym uwzględnić zalecenia producenta. Na tym [Video](https://youtu.be/i0Hy3eTq5eY) „Mechanicy MEYLE“ można znaleźć dalsze wskazówki dotyczące płukania układu chłodniczego: <https://youtu.be/i0Hy3eTq5eY>.

Teksty dla prasy i zdjęcia prasowe można pobrać ze strony [www.meyle.com](http://www.meyle.com/) lub zamówić jako pliki.

Kontakt:

1. Public Relations von Hoyningen-Huene, Marc von Bandemer, Tel: +49 40 416208-17, E-Mail: mvb@prvhh.de
2. Wulf Gaertner Autoparts AG, Annika Fuchs, Tel: +49 40 67506-519, E-Mail: annika.fuchs@meyle.com

**O przedsiębiorstwie**

Pod marką MEYLE firma Wulf Gaertner Autoparts AG konstruuje, produkuje i rozprowadza wysokiej jakości części zamienne do samochodów osobowych, dostawczych i pojazdów użytkowych na niezależnym rynku części. Marka MEYLE obejmuje trzy linie produktowe **MEYLE-Original, MEYLE-HD i MEYLE-PD.**

**Łączny asortyment, którym producent z Hamburga pokrywa niemal wszystkie popularne potrzeby, wygląda następująco**

* **MEYLE-ORIGINAL – pasujące dokładnie tak, jak oryginał: tutaj jest ponad 21.000 wysokiej jakości artykułów.**
* **MEYLE-PD – przemyślane i lepiej: tutaj posiadamy niemal** 1.800 technicznie ulepszonych tarcz i okładzin hamulcowych o wysokiej skuteczności hamowania i lepszym wygl**ądzie dzi**ęki zastosowaniu najnowocze**śniejszych technologi powlekania.**
* **MEYLE-HD – lepsze niż oryginał: inżynierowie MEYLE skonstruowali już ponad 750 części MEYLE-HD dla tysięcy różnych modeli pojazdów: są one, w porównaniu do części seryjnych technicznie zoptymalizowane oraz szczególnie odporne na obciążenia i o dłuższej żywotności.** Na taką wyróżniającą cechę technicznie ulepszonych części MEYLE-HD są cztery lata gwarancji.

Firma Wulf Gaertner Autoparts AG została założona w 1958 roku i ma swoją główną siedzibę w Hamburgu. Firma działa w 120 krajach. Obok wysoce nowoczesnego centrum logistycznego w Hamburgu firma ma na całym świecie spółki kooperujące i zakłady produkcyjne.