**Klocki hamulcowe MEYLE-PD do transporterów z nową mieszanką okładziny**

**Nowa okładzina cierna dopasowana do nowych obciążeń w ciężkich samochodach**

**Hamburg, 14.02.2017. Od zaraz firma MEYLE AG oferuje klocki hamulcowe MEYLE-PD o ulepszonej mieszance okładziny ciernej dla licznych modeli transporterów, jak Mercedes Sprinter, VW Crafter lub Ford Transit.**

Klocki hamulcowe do transporterów są wystawione na duże ciężary i obciążenia – skutkami są często szybkie ścieranie okładziny i zmniejszona skuteczność hamowania. I zgodnie z zasadą „Czas to pieniądz“ każdy postój w warsztacie przedsiębiorcę kosztuje pieniądze. Dlatego nowe klocki hamulcowe MEYLE-PD do transporterów są wytwarzane z mieszanki okładziny ciernej zoptymalizowanej na ścieranie, przez co wyraźnie wydłuża się żywotność części. Dzięki temu transporter w idealnym przypadku do warsztatu trafia jedynie na regularny przegląd, a nie z powodu przedwcześnie wytartych hamulców.

Nowe klocki hamulcowe MEYLE-PD do transporterów dysponują tak zwanymi trójwarstwowymi blachami tłumiącymi, które są umieszczone wraz z dodatkowo tłumiącą warstwa specjalnego kleju na odwrotnej stronie klocka hamulcowego. Powodują one wytłumienie drgań i zapobiegają słynnemu „piszczeniu” hamulców. Po to, aby przy ścieraniu okładziny ciernej do środowiska trafiało jak najmniej materiałów obciążających środowisko, także tu – podobnie jak w przypadku hamulcowych okładzin ciernych MEYLE-PD dla ciężarówek – w nowej mieszance całkowicie zrezygnowano z miedzi i innych metali ciężkich.

Właściwości nowych klocków hamulcowych MEYLE-PD były z sukcesem badane pod względem zachowania w czasie hamowania i wartości ciernej podczas całego szeregu długich testów i otrzymały dopuszczenie zgodnie z obowiązującą w przepisach normą ECE-R90. Klocki hamulcowe MEYLE-PD do transporterów są od zaraz dostępne do modeli Mercedes Sprinter, VW Crafter, Citroën Jumper, Opel Movano, Renault Master, Ford Transit i Iveco Daily. Asortyment MEYLE w klockach hamulcowych MEYLE-PD do transporterów jest stale rozbudowywany.

Teksty dla prasy i zdjęcia prasowe można pobrać ze strony [www.meyle.com](http://www.meyle.com/) lub zamówić jako pliki.

Kontakt:

1. Public Relations von Hoyningen-Huene, Marc von Bandemer, Tel: +49 40 416208-17, E-Mail: [mvb@prvhh.de](mailto:mvb@prvhh.de)
2. MEYLE AG, Annika Fuchs, Tel: +49 40 67506-519, E-Mail: [annika.fuchs@meyle.com](mailto:annika.fuchs@meyle.com)